|  |  |
| --- | --- |
| http://www.technowagy.com.ua/images/products/TBE%20vsi.jpghttp://www.technowagy.com.ua/images/products/TBE_0,5.jpghttp://www.technowagy.com.ua/images/products/TBE%20z%20tablo.jpg | **Весы лабораторные ТВЕ****Назначение:**[Лабораторные весы](http://www.technowagy.com.ua/products/21) электронные типа ТВЕ... предназначены для определения массы объекта взвешивания в лабораториях, ювелирных магазинах, ломбардах, в промышленности, сельском хозяйстве, медицине, научно-исследовательских учреждениях. **Преимущества:** Жидкокристаличний (LCD) дисплей с подсветкой.Время стабилизации показаний - 3 сек.Удобство пользования.Наличие всех необходимых функций.Взвешивание в граммах и каратах.Наличие встроенного аккумуляhttp://www.technowagy.com.ua/images/products/TBE_0,5-back.jpgтора. |

**Техническая информация:**

Функции весов:
- взвешивание в граммах или каратах;
- компенсация массы тары;
- счет штук одинаковых деталей;
- автоматическое тестирование и обнуление;
- автоматическое выключение дисплея в соответствии с заданным временем;
- контроль ± относительно эталонной массы;
- внешняя градуировка;
- встроенный аккумулятор;
- RS 232, позволяющий подключать весы к принтеру или компьютеру.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва весов** | **Дискретность,г** | **Наименьший предел взвешивания,г** | **Наибольший предел взвешивания,г** | **Диаметрплатформы,мм** | **Градуировка** | **Класс точности поДСТУ EN 45501/ГОСТ24104-88** | **Цена з НДС, грн.** |
| ТВЕ-0,15-0,001 | 0,001 | 0,02 | 150 | 120 | внешняя | ІІ / 3 | 5700 |
| ТВЕ-0,21-0,001 | 0,001 | 0,02 | 210 | 120 | внешняя | ІІ / 3 | 6000 |
| ТВЕ-2,1-0,01 | 0,01 | 0,5 | 2100 | 145 | внешняя | ІІ / 3 | 6000 |
| ТВЕ-0,3-0,005 | 0,005 | 0,1 | 300 | 120 | внешняя | ІІ / 4 | 4890 |
| ТВЕ-0,3-0,01 | 0,01 | 0,5 | 300 | 120 | внешняя | ІІ / 4 | 4692 |
| ТВЕ-0,5-0,01 | 0,01 | 0,5 | 500 | 120 | внешняя | ІІ / 4 | 4800 |
| ТВЕ-0,6-0,01 | 0,01 | 0,5 | 600 | 120 | внешняя | ІІ / 4  | 4890 |
| ТВЕ-1-0,01 | 0,01 | 0,5 | 1000 | 145 | внешняя | ІІ / 4 | 5700 |
| ТВЕ-1,5-0,02 | 0,02 | 0,5 | 1500 | 145 | внешняя | ІІ / 4 | 4890 |
| ТВЕ-3-0,05 | 0,05 | 2,5 | 3000 | 145 | внешняя | ІІ / 4 | 4890 |
| ТВЕ-3-0,1 | 0,1 | 2,5 | 3000 | 145 | внешняя | ІІ / 4 | 4692 |
| ТВЕ-6-0,1 | 0,1 | 5 | 6000 | 145 | внешняя | ІІ / 4 | 4890 |

**Дополнительная информация:**

Рабочая температура: от +10 до + 35С.
В цену весов входит также стоимость поверки.
Доставка по Украине бесплатная.
Весы внесены в Госреестр Украины под № 2070-07.
Гарантийный срок эксплуатации - 2 года.
По желанию Заказчика веса могут быть изготовлены в следующих исполнениях:
- в нержавеющем коррозиестойком;
- во взрывозащищенном.
Наше предприятие имеет разрешение на изготовление взрывозащищенного оборудования: «Свидетельство о взрывозащищенности электрооборудования № 2636».

|  |  |
| --- | --- |
| http://www.technowagy.com.ua/images/products/TB1-15-1-250x300-221-12ep.jpghttp://www.technowagy.com.ua/images/products/tb1.jpg | **Весы настольные и товарные электронные обычного исполнения****Назначение:** Весы товарные однодатчиковые производства НПП "Техноваги" предназначены для статического взвешивания готовой продукции и сырья в обычных условиях на складах и в цехах предприятий различных отраслей и в сельском хозяйстве. **Преимущества:** - простота в подключении и обслуживании;- крышка платформы изготовлена из пищевой зеркальной нержавеющий стали;- повышенная защита от перегрузки;- возможность подсчета количества одинаковых деталей;- наличие RS-232 обеспечивает связь с компьютером;- рабочая температура: от -10 до + 40 С. http://www.technowagy.com.ua/images/products/TB1%20na%20plastyni.jpg  |

**Техническая информация:**

Стандартные функции:
- взвешивание;
- тарирование во всем диапазоне;
- подсчет количества или подключение к принтеру этикеток;
- RS 232;
- суммирование.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип ваги** | **Диск-ретність, г** | **Найменшаграницязважування, г** | **Найбільшаграницязважування, кг** | **Розмірплатформи, мм** | **Ціна з ПДВ, грн.** |
| ТВ1-2-0,5-(250х300)-12ер | 0,5 | 10 | 2 | 250х300 | 3700 |
| ТВ1-6-0,5-(250х300)-12ер | 6 | 3800 |
| ТВ1-6-1-(250х300)-12ер | 1 | 20 | 3500 |
| ТВ1-15-1-(250х300)-12ер | 15 | 3600 |
| ТВ1-15-2-(400х400)-12ер | 2 | 40 | 400х400 | 3900 |
| ТВ1-30-2-(250х300)-12ер | 30 | 250х300 | 3600 |
| ТВ1-30-5-(400х400)-12ер | 5 | 100 | 400х400 | 4000 |
| ТВ1-30-5-(400х550)-12ер | 400х550 | 4400 |
| ТВ1-30-10-(400х550)-12ер | 10 | 200 | 4200 |
| ТВ1-60-5-(400х400)-12ер | 5 | 100 | 60 | 400х400 | 4000 |
| ТВ1-60-10-(400х400)-12ер | 10 | 200 | 3900 |
| ТВ1-60-10-(400х550)-12ер | 400х550 | 4300 |
| ТВ1-60-10-(600х700)-12ер | 600х700 | 5400 |
| ТВ1-60-20-(600х700)-12ер | 20 | 400 | 5300 |
| ТВ1-150-10-(400х400)-12ер | 10 | 200 | 150 | 400х550 | 4200 |
| ТВ1-150-20-(400х400)-12ер | 20 | 400 | 400х400 | 3900 |
| ТВ1-150-20-(400х550)-12ер | 400х550 | 4300 |
| ТВ1-150-20-(600х700)-12ер | 600х700 | 5400 |
| ТВ1-150-50-(600х700)-12ер | 50 | 1000 | 5300 |
| ТВ1-150-50-(800х800)-12ер | 800х800 | 6400 |
| ТВ1-200-20-(400х400)-12ер | 20 | 400 | 200 | 400х550 | 4200 |
| ТВ1-200-50-(400х400)-12ер | 50 | 1000 | 400х400 | 4000 |
| ТВ1-200-50-(400х550)-12ер | 400х550 | 4300 |
| ТВ1-200-50-(600х700)-12ер | 600х700 | 5300 |
| ТВ1-200-50-(800х800)-12ер | 800х800 | 6400 |
| ТВ1-300-50-(600х700)-12ер | 300 | 600х700 | 6300 |
| ТВ1-300-100-(600х700)-12ер | 100 | 2000 | 6200 |
| ТВ1-300-100-(800х800)-12ер | 800х800 | 6400 |